README.TXT
--------------------------------------------------------------------------------
■ ソフトウェアの内容 ■

  本ソフトウェアはMR5000のUEFIを「AP5U-0052-JG12」へアップデートするプログラムで
　す。


■ 更新内容 ■

　<AP5U-0052-JG12>
　・セキュアブート証明書を更新しました。

　<AP5U-0051-JG11>
　・インテルCPU向けマイクロコード対策パッチ「0x12B」(2024年9月分)を適用して、
    動作安定性の向上を図りました。
　・高負荷時にパソコンが再起動する場合がある不具合を修正しました。

　<AP5U-0048-JG10>
　・インテルCPU向けマイクロコード対策パッチ「0x129」(2024年8月分）を適用して、
    動作安定性の向上を図りました。

　<AP5U-0046-JG9>
　・以下プロセッサー搭載時、Windowsやアプリの動作が不安定になる場合がある
    不具合に対応しました。
　　-インテル Core i7-14700Kプロセッサー
　　-インテル Core i9-14900Kプロセッサー

　<AP5U-0045-JG8>
　・UEFIの脆弱性に対応しました。

　<AP5U-0033-JG6>
　・インテル Core i9-13900Kプロセッサー搭載時、Windowsやアプリの動作が不安定にな
    る場合がある不具合に対応しました。

　<AP5U-0028-JG4>
　・インテル社のファームウェアに関する脆弱性(SA-00601)への対策を行いました。
　・動作安定性の向上を図りました。

　<AP5U-0025-JG2>
　・PCIボードを搭載時、ボードが正しく認識されない場合がある不具合を修正しました。


■ 確認事項 ■

　・本ソフトウェアに収録されている「同意書.TXT」をお読みいただき、その内容に同意
　　したのちアップデートを行ってください。

　・アップデート完了後、ダウンロードしたファイルと展開時に生成されたファイルは削
　　除していただいて構いません。


■ 注意事項 ■

　・BitLockerでドライブの暗号化をしている場合、アップデートを行う前に、BitLocker
　　のドライブの暗号化を解除してください。

　・アップデート中にパソコンの電源を切らないでください。パソコンが正常に起動しな
　　くなる可能性があります。

　・UEFIのパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力が必要になる場合があ
　　ります。その場合はSupervisor Passwordを入力してください。


■ UEFIアップデート手順 ■

　※UEFIの設定を初期値から変更して使用している場合は、アップデートを行う前に、現
　　在のUEFI設定を控えておいてください。

　1.管理者権限をもつユーザーアカウントでサインインします。

　2.起動しているアプリをすべて終了します。

　3.ダウンロードしたファイルを展開して作成された「mr5000_uefi_jg12」-「UEFI」
    フォルダー内にある「EN0052(.exe)」を右クリックし、表示されたメニューから
    [管理者として実行]を選択します。

　4.「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

　5.「Do you want to update BIOS ?」と表示されるので、[はい]をクリックします。

　6.アップデートが開始され、アップデートの進捗を示す黒い画面が表示されます。
     画面が自動的に閉じるまで待ちます。

　7.開いているすべての画面を閉じて、Windowsを再起動します。

　8.画面に「EPSON」の文字が表示されたら、すぐに「Delete」キーを「トン、トン、ト
　　ン・・・」と連続的に押します。

　　※Windowsが起動してしまった場合は、再起動してもう一度実行してください。

　9.UEFI Setupユーティリティーが起動して「Main」メニュー画面が表示されるので、
　　「UEFI Version」を確認し、「AP5U-0052-JG12」と表示されていれば正常にUEFIの
　　アップデートが完了しています。

 10.「F5」キーを押します。

 11.「Load Setup Defaults?」と表示されるので、[Yes]を選択し「Enter」キーを押します。

     UEFIの設定値が初期化されます。

 12.以下オプション選択時は、UEFIの設定値を設定しなおします。

　　＜インテル Core i7-14700K/ Core i9-13900K/ Core i9-14900Kプロセッサー搭載時＞

　　　・「Advanced」メニュー画面 - [CPU Configuration] 
　　　　　　　　　- [Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0] ： [Disabled]

　　　　 ※Disabledに設定すると、CPUの最大クロック数上限は5.5GHzになります。

　　＜シリアルコネクター搭載時＞

　　　・(1個目)「I/O Interface」メニュー画面
　　　　　　　　　- [Onboard Devices Configuration] - [Serial Port 1] ： [3F8/IRQ4]

　　　・(2個目)「I/O Interface」メニュー画面
　　　　　　　　　- [Onboard Devices Configuration] - [Serial Port 2] ： [2F8/IRQ3] 

　　＜拡張ボード搭載時＞

　　　ボードによっては、UEFIの設定値を変更する必要があります。ボードのマニュアル
　　　でご確認ください。 

 13.UEFIアップデート前に控えておいたUEFIの設定がある場合は、設定を変更します。

 14.「F10」キーを押します。

 15.「Save Changes and Reboot?」と表示されるので、[Yes]を選択し「Enter」キーを押
　　します。

　　UEFI Setupユーティリティーが終了し、Windowsが起動します。
　　これで、UEFIのアップデートは完了です。

