README.TXT
--------------------------------------------------------------------------------
■ ソフトウェアの内容 ■

　本ソフトウェアは、VMDドライバー Ver.20.0.0.1038です。


  ＜対象製品＞

　・SG150/SG150E  Windows 11


■ 更新内容 ■

　<Ver.20.0.0.1038>
　・動作安定性の向上を図りました。


■ 注意事項 ■

  ・ダウンロードファイルに収録されている「同意書.TXT」をお読みいただき、その内容
　　に同意したのちインストールを行ってください。

  ・インストール完了後、ダウンロードしたファイルと展開時に生成されたファイルは削
　　除していただいて構いません。


■ 必要な機器 ■

　・USBフラッシュメモリーが必要です。あらかじめご準備ください。


■ ドライバーの使用方法 ■

　1.VMDドライバーをUSBフラッシュメモリーに保存する
　2.VMDドライバーをロードする

＜1.VMDドライバーをUSBフラッシュメモリーに保存する＞

　1.USBフラッシュメモリーをパソコンにセットします。

　　※画面右下にメッセージが表示されたり、自動再生画面やフォルダーが開いた場合は
　　　[×](閉じるボタン)で画面を閉じてください。

　2.ダウンロードしたファイルを展開して作成された「sg150_vmd_20_0_0_1038_w11」
　　フォルダーをダブルクリックします。

　3.「Recovery」フォルダーを右クリックし、表示されるメニューから
　　[その他のオプションを確認]-[送る]-[USBドライブ]を選択します。

　　※USBドライブの名称はお使いのパソコンの環境やUSB機器の種類によって異なる場合
　　　があります。

　　セットしたUSBフラッシュメモリーに「Recovery」フォルダーが保存されます。


＜2.VMDドライバーをロードする＞

　Windows再インストール時にVMDドライバーをロードする方法は、下記をご覧ください。

　　[FAQ Search]
　　リカバリー時にVMDドライバーをロードする方法
　　https://faq2.epsondirect.co.jp/qa/Detail.aspx?id=37685
