README.TXT
--------------------------------------------------------------------------------
■ ソフトウェアの内容 ■

　本ソフトウェアは、Intel Rapid Storage Technology VMD ドライバー Ver.20.0.0.1038
  です。

  ＜対象製品＞

　・SG150/SG150E  Windows 11
　・JG150  Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC


■ 更新内容 ■

　<Ver.20.0.0.1038>
　・動作安定性の向上を図りました。


■ バージョン確認方法 ■

　1.[スタート]-[すべて(のアプリ)]をクリックし、表示される一覧から以下のいずれか
　　を選択します。
　　※お使いの環境により、表示されるユーティリティーの名称が異なります。

　　・Intel(R) Optane Memory and Storage Management
　　・Intel(R) Rapid Storage Technology Application

　2.ユーティリティー画面が表示されるので、画面左側の[情報]をクリックします。

　3.「ドライバーのバージョン」に表示される数字が「20.0.0.1038」またはこれよ
　　り新しい場合は、ドライバーのインストールを行う必要はありません。


■ 注意事項 ■

　・ダウンロードファイルに収録されている「同意書.TXT」をお読みいただき、その内容
　　に同意したのちインストールを行ってください。

　・必ず管理者権限をもつユーザー アカウントでソフトウェアのインストール/アンイン
　　ストールを行ってください。

　・必ずすべてのプログラムを終了してから、インストール/アンインストールを行って
　　ください。

　・インストール完了後、ダウンロードしたファイルと展開時に生成されたファイルは削
　　除していただいて構いません。


■ インストール手順 ■

　1.管理者権限をもつユーザー アカウントでサインインします。

　2.起動しているアプリをすべて終了します。

　3.ダウンロードしたファイルを展開し作成された「sg150_irst_20_0_0_1038_w11」-
　　「IRST」フォルダー内にある「SetupRST(.exe)」をダブルクリックします。

　4.「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

　5.「ようこそ！」と表示されるので、[次へ]をクリックします。

　6.「使用許諾契約：」と表示されるので内容を確認し、内容に同意できる場合は[使用
　　許諾契約の条件に同意します]にチェックを付けて[次へ]をクリックします。

　7.「重要：」と表示されるので、[次へ]をクリックします。

　8.「内容：インテル(R) Optaneメモリー&ストレージ・マネジメント・アプリ」と表示
　　されるので、[次へ]をクリックします。

　9.「今すぐ再起動する。」と表示されるので、[再起動]をクリックします。

　　Windowsが再起動します。

　　Windowsが起動したらインストールは完了です。

