README.TXT
--------------------------------------------------------------------------------
■ ソフトウェアの内容 ■

　本ソフトウェアは、インテル ストレージユーティリティー Ver.20.0.1011.0です。

  ＜対象製品＞

　・SG150/SG150E  Windows 11
　・JG150  Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC


■ 更新内容 ■

　<Ver.20.0.1011.0>
　・動作安定性の向上を図りました。


■ バージョン確認方法 ■

　1.[スタート]を右クリックし、表示されたメニューから[インストールされているアプリ]
　　を選択します。

　2.アプリの一覧が表示されるので、以下いずれかの項目の右側にある[･･･]をクリック
　　して[詳細オプション]を選択します。
　　※お使いの環境により、表示されるユーティリティーの名称が異なります。

　　・Intel(R) Optane Memory and Storage Management
　　・Intel(R) Rapid Storage Technology Application

　3.ユーティリティーの詳細が表示されるので、「バージョン」を確認し、「20.0.1011.0」
　　またはこれより新しい場合は、ユーティリティーのインストールを行う必要はありま
　　せん。


■ 注意事項 ■

　・ダウンロードファイルに収録されている「同意書.TXT」をお読みいただき、その内容
　　に同意したのちインストールを行ってください。

　・必ず管理者権限をもつユーザー アカウントでソフトウェアのインストール/アンイン
　　ストールを行ってください。

　・必ずすべてのプログラムを終了してから、インストール/アンインストールを行って
　　ください。

　・インストール完了後、ダウンロードしたファイルと展開時に生成されたファイルは
　　削除していただいて構いません。


■ インストール手順 ■

　※ユーティリティーを再インストールする場合は、既にインストールされている
　　ユーティリティーをアンインストールする必要があります。
　　手順は下記をご覧ください。

　　[FAQ Search]
　　SG150/SG150E ： ドライバーのアンインストール手順
　　https://faq2.epsondirect.co.jp/qa/Detail.aspx?id=38273

　＜インストール手順＞

　1.管理者権限をもつユーザー アカウントでサインインします。

　2.起動しているアプリをすべて終了します。

　3.ダウンロードしたファイルを展開し作成された「sg150_irst_ut_20_0_1011_0_w11」
　　-「IRST_UWP」フォルダー内にある「install(.bat)」を右クリックし、表示された
　　メニューから[管理者として実行]を選択します。

　4.「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

　5.インストールが開始され、インストールの進捗を示す画面が表示されます。画面が自
　　動的に閉じるまで待ちます。

　6.開いているすべての画面を閉じて、Windowsを再起動します。

　　Windowsが起動したらインストールは完了です。


　【※※エラーが表示されインストールできない場合※※】
　お使いの環境によっては、インストール手順途中でエラーが表示され、インストールが
　できない場合があります。その場合は、Microsoft Storeから
　「インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー・アプリケーション」を選んで
　インストールしてください。

　　[FAQ Search]
　　Microsoft Storeでアプリを選んでインストールする
　　https://faq2.epsondirect.co.jp/qa/Detail.aspx?id=37660

